This EBOOT runs under kernel 3, and it must be considered as a TEST VERSION.
It cannot do following feature:
 Flash memory maintenance.
 Modifying flash0. (Though flash1 can be modified)
 Showing device information of flash0 and flash1.
 Showing free area of flash0 and flash1.

これはカーネル３で動作するテストバージョンです。
以下の機能は動作しません：
　フラッシュメモリのメンテナンス
　flash0への書き込み（flash1は書き込み可能）
　flash0およびflash1の情報表示
　flash0およびflash1の空き容量表示
